Mini tuto mirc_astérix :

Décompressez tous les fichiers dans le répertoire c:\mirc_asterix et lancez mirc.exe
Voila vous êtes déjà connecté et dans le bon salon sous le nom de Goeland_test

Tout est pré-configuré, il reste à personaliser :

dans la fenêtre du salon tapez: /nick Votre_pseudo
et dans la barre de menu Invision / paramètres généraux / General 
Dans la case Nick -> entrez votre pseudo




***********************************
Enregistrement de son pseudo

Cette section n'est à faire qu'une seule fois mais si par la suite on réinstalle tout ! 

tapez :

/msg nickserv register PASSWORD
/nickserv set secure ON  (pour protéger votre nick)
/nickserv set kill on quick (pour protéger votre nick)


/nickserv set language 2 (pour recevoir les messages IRC en français)

****************************************

 
Dans Outils / Options / Connexion / serveur / editer  --> Entrez votre password
Dans Invision / Parametres généraux / Filtrage & Nickserv  (dans auto repondeur nickserv)
--> Cochez
	- Activer
	- Activer autoghost et entrez votre pseudo et password
	- Forcer le mode Dalnet







***********************************

Pour télécharger sur un fserv

Regardez les annonces dans la fenêtre du filtre pour trouver le nom des serveurs:

[10:14am] <Braque> File Server Online Triggers:«!Amusez-vous» Sends:«1/4» Queues:«0/60» Accessed:«118 times» Online:«0/4» RCPS:«87 Kbs by goeland_test» Served:«21.0GB in 128 files» Current BW:«38.2 Kbs» AQT:«No Wait» MOTD: -= Bon Download =-  —I-n-v-i-s-i-o-n—

Triggers:«!Amusez-vous» <--------- repérez cette ligne qui indique le nom du serveur

tapez !Amusez-vous dans le salon et le serveur va apparaitre sous forme de ftp / faire double clic pour changer de rep ou télécharger un fichier.


***********************************

Pour télécharger en xdcc

Regardez les annonces dans la fenêtre du filtre pour trouver le nom des soft dispo

[10:14am] <Braque> XDCC Server Active Sends:«1/2» Queues:«0/5»
[10:14am] <Braque>  Current BW:«38.2 Kbs» Record CPS:«72.1 Kbs by mitch18»
[10:14am] <Braque> #1 «699 MB» Sa Mere Ou Moi - 2005- Ts Iceteam - (4 gets)
[10:14am] <Braque> #2 «699 MB» Tarzan 2 - (1 gets)
[10:14am] <Braque> #3 «565 MB» madagascar-revolver (jeux) - (3 gets)
[10:14am] <Braque> #4 «696 MB»Martial.Arts.Of.The.Shaolin.LiMiTED.FRENCH.DVDRiP.XViD-FoReVer - (4 gets)
[10:14am] <Braque> #5 «540 MB» War.Of.The.Worlds.FRENCH.VCD.TS-Skufcd1 - (0 gets)
[10:14am] <Braque> #6 «566 MB» War.Of.The.Worlds.FRENCH.VCD.TS-Skufcd2 - (0 gets)
[10:14am] <Braque> #7 «695 MB» Maman_Last_Call_FRENCH_DVDRip_XViD-TheNewSquad - (1 gets)
[10:14am] <Braque> #8 «699 MB» super papa - (2 gets)
[10:14am] <Braque> #9 «700 MB» The.Perfect.Man.TS.Re-Enc.French.Xvid-FFA - (3 gets)
[10:14am] <Braque> #10 «636 MB» Bewitched.TS.Re-Enc.French.Xvid-FFA (Ma sorciere bien aimee) - (4 gets)
[10:14am] <Braque> #11 «684 MB» Herbie.Fully.Loaded.Telecine.Re-Enc.French.Xvid-FFA(La Coccinelle revient) - (3 gets)
[10:14am] <Braque> #12 «11.6MB» le sample de la guerre des mondes pour voir la qualité - (0 gets)
[10:15am] <Braque> Served:«19.8GB» Packs Offered:«12»
[10:15am] <Braque> MOTD: -= Bon Download =- 
[10:15am] <Braque> Type:/ctcp Braque XDCC Send #<pack number> —I-n-v-i-s-i-o-n—

Ici on voit 12 choix possibles #1 à #12

pour lancer le téléchargement on tape la ligne donnée en exemple à la fin de l'annonce : Type:/ctcp Braque XDCC Send #<pack number> —I-n-v-i-s-i-o-n—

donc si on veut tarzan 2 on tape dans le salon :

/ctcp Braque XDCC Send #2


***********************************

Configurer son serveur fserv :

clic droit dans le salon puis / gestion des serveurs / Serveur de fichiers Fserv / Paramètre du Fserv


onlet setup
case MOTD entrez votre annonce de nouveauté

onglet trigger

clic sur enable #1
dans la case trigger 1 entre le nom de ton serveur sous la forme !MonNom
et avec root directory choisis ton répertoire à partager

Si tu as 2 répertoires, fait de même avec le trigger 2 

clic sur APPLY puis sur OK

voila c'est configuré.

Pour le démarrer : clic droit dans le salon puis / gestion des serveurs / Serveur de fichiers Fserv / Marche


***********************************

Configurer son serveur Xdcc :

clic droit dans le salon puis / gestion des serveurs / serveur xdcc / paramètres serveur Xdcc
clic sur l onglet 1
choisis un fichier
entre une description de ton fichier
clic sur Apply et OK

C'est 1 fichier par onglet (réservez le xdcc pour les news pour réduire le nombre d'annonces)

Pour le démarrer : clic droit dans le salon puis / gestion des serveurs / serveurs xdcc / Pub / Marche


***********************************

Pour connaitre la liste des serveurs disponibles :

!list dans le salon

Sinon autre méthode utilisable aprés quelques minutes :

clic droit dans le salon / liste-serveur
un tableau va apparaitre avec la liste des pseudos et le nom du serveur correspondant
clic sur un pseudo à gauche du tableau 
ses triggers de serveur vont apparaitre au centre
choisis en un et clic sur demande

***********************************

Trouver un soft ???

tapes @find xxxxx (xxxx = le mot à trouver)

ou

clic droit dans le salon et chercher


***********************************

Pour les routeurs (lisez la notice de votre routeur pour plus de détail) 

Outils / options
DCC / option
ports dcc 
1 : 4095
dernier : 4099

Votre routeur doit avoir ces ports OUVERT
Vous pouvez changer ces valeurs à condition d'en faire autant sur votre routeur.

et dans DCC / Serveur
ecouter le port 6060

***********************************

2 mirc avec un routeur (lisez la notice de votre routeur pour plus de détail) 

Configurez le mirc1 comme indiqué juste avant

Puis le mirc2

Outils / options
DCC / option
ports dcc 
1 : 2070
dernier : 2075

et dans DCC / Serveur
ecouter le port 6061

Ensuite il faut configurer le routeur pour un double mirc

Pour un routeur DLINK suivre la procédure ci contre

http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=1337&question=port+fowarding+mIRC#604

-----

Chaque routeur étant différent vous devrez aller consulter votre manuel pour le 'port forwarding avec mirc'


***********************************

DIVERS :


Si vous avez un bug :
On perd pas de temps !!!
On supprime le répertoire en entier et on repart à zéro !
Vu que ca prend 2 min max à reconfigurer on se prend pas la tête à chercher 2 heures ! hihihih


***********************************

Procédure pour update rapide sans perdre ses paramétres

- Renommez le répertoire en C:\mirc_asterix_old
- Décompressez le nouveau mirc dans c:\mirc_asterix
- Copiez le fichier mirc.ini de c:\mirc_asterix_old dans c:\mirc_asterix
- Copiez le fichier c:\mirc_asterix_old\system\vars.ini dans c:\mirc_asterix\system\vars.ini
- Transférez le répertoire c:\mirc_asterix_old\Download dans c:\mirc_asterix\Download
- Transférez le répertoire c:\mirc_asterix_old\mp3 dans c:\mirc_asterix\mp3
- Transférez le répertoire c:\mirc_asterix_old\Invision\Settings\Zerofusion dans c:\mirc_asterix\Invision\Settings\Zerofusion

